MonteLADA d.o.o. LADA Vesta SW CROSS

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SA OPREMOM I CIJENOM**

**LADA VESTA SW CROSS 1,6 16v 78kW GFK11-X00-62 MT**



|  |
| --- |
| **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE** |
| **Karoserija** |
| Tip karoserije | SW CROSS |
| Pogon | 4x2 / prednja vuča |
| Položaj motora | Poprečno postavljen |
| Broj vrata | 5 |
| Broj mjesta za sjedenje | 5 |
| Dužina / širina / visina (mm) | 4424 / 1785 /1537 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2635 |
| Trag točkova – prednja / zadnja osovina (mm) | 1524 / 1524 |
| Klirens (rastojanje od tla u najnižoj tački) (mm) | 203 |
| Obim prtljažnika (l) | 480/825 |
| **Motor** |
| Tip motora | 21129 |
| Gorivo | Benzin |
| Zapremina motora | 1596 |
| Sistem napajanja gorivom | Elektronski kontrolisan |
| Maksimalna snaga kW (KS) / obrtaji u minuti | 78 (106) / 5800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Maksimalni obrtni moment, Nm / obrtaji u minuti | 148 / 4200 |
| **Dinamičke karakteristike** |
| Maksimalna brzina (km / h) | 178 |
| Ubrzanje 0 – 100 (km / h), s | 12,6 |
| **Potrošnja goriva** |
| Prosječna potrošnja goriva, l / 100 km | 7,5 |
| **Masa** |
| Masa automobila (kg) | 1280-1350 |
| Najveća dopuštena masa automobila (kg) | 1730 |
| Maksimalna masa prikolice sa / bez sopstvenih kočnica (kg) | 900 / 600 |
| Zapremina rezervoara za gorivo (l) | 55 |
| **Oslanjanje** |
| Prednje | Nezavisno, McPherson sa poprečnim stabilizatorima |
| Zadnje | Polunezavisno |
| **Upravljanje** |
| Upravljački mehanizam | Nazubljena letva |
| **Točkovi** |
| Dimenzije | 205/50 R17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OPREMA** |  |
| -Manuelni mjenjač-Kočioni sistem ABS + BAS-ESC – Elektronska kontrola stabilnosti (EBD + TCS + HSA)-HSA – Sistem pomoći pri kretanju na uzbrdici-TCS – Kontrola proklizavanja točkova-Elektromehanički servo upravljač-Vozačevo sjedište podesivo po visini-Vazdušni jastuk za vozača-Vazdušni jastuk za suvozača-Bočni vazdušni jastuci-Metalik boja-Nasloni za glavu na zadnjim sjedištima 3 kom.-ISOFIX priključak za dječije sjedište-Imobilizator-Svjetla za maglu-Kontrola pritiska u pneumaticima-Poklopac rezervoara sa zaključavanjem-GSI-indikator stepena prenosa-Automatsko zatamnjivanje farova-Centralni naslona za ruke sa utičnicom 12 V za putnike u drugom redu | -Naslonjač za ruke na zadnjem sjedištu-Elektro podizači stakala prednjih vrata-Elektro podizači stakala zadnjih vrata-Elektropodesivi spoljni retrovizori sa pokazivačima pravca-Centralna brava sa daljinskim upravljanjem-Automatski klima uređaj-Kaseta za odlaganje stvari sa hlađenjem-Tonirana stakla-Parking senzori – zadnji-Senzor kiše-Senzor svjetla-Grijanje prednjih sjedišta – 3 nivoa-Tempomat-Multifunkcionalni volan-Audio sistem (4.3″ + 4 zvučnika + antena)-Cross Complet-Aluminijumske feluge 17″-Privremeni čelični rezervni točak 15″-Putni računar |
| **Cijena do registracije sa PDV-om:** |  **12.800,oo €** |
|  |
|   Garancija na automobil iznosi 36 mjeseci bez ograničenja prijeđene kilometraže. Ovlašćeni prodavac i serviser automobila Lada : **MonteLADA S&B , tel. 020 623 477 , 040 214 028 , 067 605 376** |

