MonteLADA d.o.o. LADA Vesta SW CROSS

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SA OPREMOM I CIJENOM**

**LADA VESTA SW CROSS 1,6 16v 78kW GFK12-XSF-62 ATM**



|  |  |
| --- | --- |
| **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE** | |
| **Karoserija** | |
| Tip karoserije | SW CROSS |
| Pogon | 4x2 / prednja vuča |
| Položaj motora | Poprečno postavljen |
| Broj vrata | 5 |
| Broj mjesta za sjedenje | 5 |
| Dužina / širina / visina (mm) | 4424 / 1785 /1537 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2635 |
| Trag točkova – prednja / zadnja osovina (mm) | 1524 / 1524 |
| Klirens (rastojanje od tla u najnižoj tački) (mm) | 203 |
| Obim prtljažnika (l) | 480/825 |
| **Motor** | |
| Tip motora | 21129 |
| Gorivo | Benzin |
| Zapremina motora | 1596 |
| Sistem napajanja gorivom | Elektronski kontrolisan |
| Maksimalna snaga kW (KS) / obrtaji u minuti | 78 (106) / 5800 |

|  |  |
| --- | --- |
| Maksimalni obrtni moment, Nm / obrtaji u minuti | 148 / 4200 |
| **Dinamičke karakteristike** | |
| Maksimalna brzina (km / h) | 178 |
| Ubrzanje 0 – 100 (km / h), s | 12,6 |
| **Potrošnja goriva** | |
| Prosječna potrošnja goriva, l / 100 km | 7,5 |
| **Masa** | |
| Masa automobila (kg) | 1280-1350 |
| Najveća dopuštena masa automobila (kg) | 1730 |
| Maksimalna masa prikolice sa / bez sopstvenih kočnica (kg) | 900 / 600 |
| Zapremina rezervoara za gorivo (l) | 55 |
| **Oslanjanje** | |
| Prednje | Nezavisno, McPherson sa poprečnim stabilizatorima |
| Zadnje | Polunezavisno |
| **Upravljanje** | |
| Upravljački mehanizam | Nazubljena letva |
| **Točkovi** | |
| Dimenzije | 205/50 R17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **OPREMA** | | | | |  | |
|  | -Automatski mjenjač  -Kočioni sistem ABS + BAS  -ESC – Elektronska kontrola stabilnosti (EBD + TCS + HSA)  -HSA – Sistem pomoći pri kretanju na uzbrdici  -TCS – Kontrola proklizavanja točkova  -Elektromehanički servo upravljač  -Vozačevo sjedište podesivo po visini  -Vazdušni jastuk za vozača  -Vazdušni jastuk za suvozača  -Bočni vazdušni jastuci  -Metalik boja  -Nasloni za glavu na zadnjim sjedištima 3 kom.  -ISOFIX priključak za dječije sjedište  -Imobilizator  -Svjetla za maglu  -Kontrola pritiska u pneumaticima  -Poklopac rezervoara sa zaključavanjem  -Automatsko zatamnjivanje farova  -Centralni naslona za ruke sa utičnicom 12 V+ USB za putnike u drugom redu  -Putni računar  -LED osvjetljenje unutrašnjosti vozila | | -Naslonjač za ruke na zadnjem sjedištu  -Elektro podizači stakala prednjih vrata  -Elektro podizači stakala zadnjih vrata  -Elektropodesivi spoljni retrovizori sa pokazivačima pravca  -Centralna brava sa daljinskim upravljanjem  -Automatski klima uređaj  -Kaseta za odlaganje stvari sa hlađenjem  -Tonirana stakla  -Parking senzori – zadnji  -Senzor kiše  -Senzor svjetla  -Grijanje prednjeg vjetrobrana  -Grijanje prednjih sjedišta – 3 nivoa  -Tempomat  -Kamera za vožnju unazad  -Multifunkcionalni volan  -Multimedijalni sistem (7″ Touch Screen + 4 zvučnika + antena)  -Dva dodatna zvučnika  -Navigacija  -Cross Complet  -Aluminijumske feluge 17″  -Privremeni čelični rezervni točak 15″ |
| **Cijena do registracije sa PDV-om:** | | **14.200,oo €** | | |  | |
|  | | | | | | |
| Garancija na automobil iznosi 36 mjeseci bez ograničenja prijeđene kilometraže.  Ovlašćeni prodavac i serviser automobila Lada : **MonteLADA S&B , tel. 020 623 477 , 040 214 028 , 067 605 376** | | | | | | |

